**L010\_SIS231\_V6.0\_V036客户修改记录**

**软件基本信息:**

客户代码：L010

主板版本：SIS330V6.0

配屏型号：LC320DXE-SFR1 1366x768 8bit 12v initial logo

遥控器：客户专用遥控器LE04-RC-ATSC-KA1

按键板：客户按键板

默认语言：韩语

通道数量：TV/AV/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/PC/USB

上电待机：关机

**L010\_SIS330\_V6.0\_V036**软件需求记录

1. **L010\_SIS231\_V6.0\_V036**软件在**L010\_SIS330\_V6.2\_V029**软件的基础上修改一下几个内容；
2. 主板芯片: SIS231；
3. .配屏:LC320DXE-SFR1

**L010\_SIS330\_V6.2\_V029**软件需求记录

2013-5-21

1. Vchip锁打开后按照一定的方法切数字台（如66-）瞬间花屏的问题
2. Vchip锁打开后输入正确的密码在切台有时候会要求重新输入密码的现象

2013-5-18

1. TV被锁，输入密码进入后切台偶尔还会出现提示输入密码框的问题。
2. AV/YPBPR/HUDMI下，打开老化模式，再断电上电后，退出老化模式后会出现信号丢失；
3. YPBPR下，打开老化模式，再断电上电后退出老化模式后信号丢失 ,再切到HDMI 通道，此时HDMI出现没声音输出，再按声音+/-会出现重启现象

2013-5-15

1. 在PC下无信号,提示倒计时菜单时,时间到0Sec了，仍不会关机。 在其它通道下无信号，提示倒计时菜单，时间到之后会关机，但是开机之后倒计时菜单依然提示在0 sec，切换Source才可以让它消失！
2. Lock TV通道，输入密码解锁后再关机，TV不会重新锁上；
3. 设置好Fav节目，自动播放5min钟左右，Fav节目会消失；（数字节目才会有此现象）码流源：(Korea)CADTV9-1-HD+KBS+News.trp
4. 老化模式下，按键Power键无作用，只需要按MENU键能退出烤机模式即可；
5. 任一通道下，锁上通道后在带锁的界面打开老化模式，再断电上电后，密码框显示在老化模式上；
6. 静音后打开老化模式，静音符号未隐藏；
7. USB下，锁上通道后，把系统锁设为off,再播放视频，此时再把系统锁打开，弹出密码框后，不能手动输入密码，再继续输密码会出现重启现象；
8. 锁上通道，输入密码解锁后，再进入Source Lock菜单，被锁通道没有锁符号；

2013-5-9

1. 按键定义：Source——VOL＋、CH＋——VOL－、CH－——CH＋、MENU——CH－、VOL－——MENU、VOL＋——Source
2. 更换了GamaTable
3. 工厂菜单的软件版本信息中，不能有Top－tech的相关字符
4. 开机瞬间闪花屏；
5. 韩语下，设置睡眠时间后，待菜单消失后再去查看睡眠时间设定，韩文的Min显示为英文Min；（快捷键操作与OSD操作都会有此现象）
6. 音量默认值改为30

2013-4-22

1. OSD语言:英、韩
2. USB下关机后开机需回到TV模式；
3. 内置HDMI通道名称需改为Android
4. 调光方式: PWM