1. 该功能需要新版本程序的支持，旧的版本不会有作用
2. 准备好U盘，根目录放入logo 屏参 遥控器相关文件，然后再根目录创建文件init.panel。
3. 插入U盘，断电上电开机，软件会自动升级logo 屏参 遥控器等，当升级完成时led灯会闪烁，此时拔掉U盘关机开机就可以了。

文件说明

Init.panel 该文件为全小写，请注意后缀为.panel，如果没有这个文件是不会升级的。

Logo文件 文件名为 logo.jpg

屏参 文件名称为 panel.ini

遥控器 需要 ir\_config.ini rc-mstar-tv.ko mdrv-ir.ko

Panel.ini格式为338标准屏参格式。

Ir\_config.ini格式如下

[ir2\_config] //这是客户遥控器

header\_code0 = 0xff; //头码0

header\_code1 = 0xff; //头码1

power\_key = 0xff; //power键

[ir1\_config] //这是公司遥控器

header\_code0 = 0x20; //头码0

header\_code1 = 0xdf; //头码1

power\_key = 0x0b; //power键

注意：升级完成后应当及时移除init.panel文件，否则会反复升级

升级的时候会把以上的5个文件全部升级，如果不存在的话忽略